유엔아이엔스 필터 용도설명서

제품 정보
제품명	New Air Filter (뉴에어필터)
제조의뢰자	주식회사 유엔아이엔스 서울시 송파구 중대로 269-1, 5층(오금동, 송원빌딩)
제조자	주식회사 아이소밸리 세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-9, 2층
품목명	범용수술용관류흡입기
모델/규격/단위/인증번호	UN-RSF-01 / 단일규격 / EA / 제인 22-4932호
보관방법	실온 보관, 직사광선과 습한 곳은 피한다.
의료 보험 적용여부	산정불가
사용 목적
수술 시 수술 부위의 관찰을 용이하게 하기 위하여 연기를 흡인하여 제거하는 데 사용한다.
제품의 특성
수술 중 연기 제거 기능	수술 시 발생하는 연기를 제거하여 수술자의 시야를 확보
복강경 수술기구와 연결 가능	복압을 이용한 연기 흡입 원리 적용
강력한 흡인 및 탈취 효과	암모니아 탈취율 60% 이상
수술 중 유해가스 및 악취 흡입	수술실 환경 개선
제품의 구성요소
1. 고흡수성 수지	√ SAP(고흡수성 폴리머) 필터 탑재 – 타사 필터와 달리 높은 습도를 가진 연기를 효과적으로 처리하여 필터 막힘을 최소화 √ 오랜 시간 안정적인 성능 유지 – 습기 제거 능력이 뛰어나 필터 수명 연장
2. 프리미엄 스테인리스 타공판	√ 내구성 강한 스테인리스 강판 – 부식과 변형 없이 장기간 사용 가능 √ 유증기 흡수·제거 기능 – 특수 타공 구조로 유증기를 효율적으로 걸러냄
3. 고성능 활성탄 필터	√ 유해물질 제거 – 각종 화학물질을 효과적으로 흡착하여 안전한 공기 제공 √ 불쾌한 냄새 차단 – 역한 냄새까지 깔끔하게 제거하여 쾌적한 환경 유지
4. 초미세먼지 차단	√ H13 등급 방사형 헤파필터 √ 0.3μm 미세입자 99.9% 제거 – 공기 중 초미세먼지를 강력하게 차단 √ 방사형 구조로 공기 흐름 최적화 – 통기성이 뛰어나 필터 효율 극대화
5. 스마트한 연기 흐름 조절 스위치	√ 사용자의 편의성을 고려한 설계 – 연기 흐름을 손쉽게 조절하여 최적의 환경 유지

담당자 이름		전화번호
영업 담당자		전화번호